附件1
XX乡镇（街道）气代煤村（居）兼职安全协管员考核表
（模板，仅供参考）  
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	责任村庄
	责任
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	工作完成情况
	考核分数
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备注：1、参与培训及时性：该项分值8分，协管员应准时参与技能培训会议，不迟到、不早退，发生迟到早退情况每发生一次扣1分。
2、培训考核评分：该项分值10分，根据协管员参加书面答卷、技能考核等情况获得分值。
3、应急处置及时性：该项分值30分，协管员应第一时间处置安全事故、隐患，未能及时处置每发生一次扣10分。
4、安全隐患上报及时性：该项分值30分，协管员对发现的安全隐患应及时上报，未能及时上报每发生一次扣10分。
5、服务满意度：该项分值12分，气代煤用户投诉协管员，并经调查确认为协管员有责投诉的，每发生一次扣2分。
6、安全隐患排查现场核实情况：该项分值10分，乡镇（街道）对村内安全隐患排查情况进行现场抽查核实，发现一处安全隐患一次扣2分。
7、考核分数：考核分数总分100分，发生相应扣分项，做相应核减。
8、考核等次：考核分数90分以上（含90分）为优秀，考核分数60-89分（含60分）为合格，考核分数59分以下为不合格。



9、其他：因未及时上报、未及时处置，发生重大安全事故的，考核等次为不合格。


2

附件2
燃气企业专职安全网格员责任书
（模板，仅供参考）

为切实加强气代煤专职安全网格员的管理，有效防范各类安全事故发生，保障农村气代煤安全平稳运行，经XXX天然气有限公司决议，与专职安全网格员签订《燃气企业专职安全网格员责任书》，专职安全网格员要切实履行好以下职责：
一、安检员岗位职责
（一）负责辖区天然气置换通气工作，负责辖区内居民用户的燃气安检，并对安检发现的安全隐患、违规用气等行为，建立问题台账，跟踪落实整改。
（二）对居民用户的入户安检次数每年不得少于1次，采暖季前（原则上10月底前）必须完成。
（三）掌握正确使用燃气的安全知识，主动向用户进行安全用气常识的宣传，并配合乡镇（街道）、村委（居委）开展安全检查、宣传等工作。
（四）严格按照安全检查内容进行安检工作，发现室内隐患及时指出，下达“隐患整改告知书”，对于发现的室内漏气等紧急情况，立即处理并上报气代煤服务站处理。
（五）发现“双火源”、“双气源”、管道私改等严重安全隐患，下达“隐患整改告知书”并立即停气，告知村委（居委）和乡镇（街道）燃气安全管理部门。
（六）按规定着装上岗，妥善保管、正确使用各种防护用品和安全检测设备，严格执行安全操作规范，做到“三不伤害”，作业前认真做好设备检查工作。
二、巡线员岗位职责
（一）掌握辖区内地上、地下的燃气管线走向及主要阀门位置，负责辖区燃气管线的日常巡检、巡护和燃气设备、设施的日常管护工作，辖区内所有燃气管网巡查每周不低于1次。
（二）管线周边巡查应重点关注燃气异味、水面冒泡、树草枯萎、积雪表面有黄斑、燃气泄出声响等情况。
（三）管线安全保护距离内不应有土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建建（构）筑物。
（四）阀门应无燃气泄漏、损坏等现象，阀井应无积水、塌陷，无妨碍阀门操作的堆积物等。
（五）负责管道周边施工工地的沟通，重点工地保证24小时监护，并保证通信畅通，发现第三方施工及时汇报，做好协调工作，第一时间处理消除隐患。
（六）对钢转阀门未封堵的引入管道及时进行封堵，对村（居）内燃气管道的防撞、防护装置进行巡查，发现缺失、受损情况及时进行补装及更换。
（七）发现危及燃气管网安全运行的人为隐患时，立即令其停止作业，并下达隐患整改通知书，同时告知村委（居委）、乡镇（街道）安全管理部门，做好记录，配合上级部门消除隐患。
（八）负责辖区内燃气安全事故的应急处置，对事故迅速报警并先期维护好现场秩序，对事故现场进行隔离，切断气源，疏散周围人群，配合相关抢险、抢修施工工作。
（九）调压设施巡查
1、保持调压设施内及周边卫生良好，巡查周边有无施工等危害调压设施安全运行的情况。
2、检查调压设施箱体是否有损坏、锈蚀、广告张贴，警示标志是否清晰、完整。
3、检查调压器工作是否正常，发现调压器异常、压力异常时应及时上报。若发现燃气泄漏，应立即按照应急预案处置，并向相关部门汇报，必要时拨打119、110协助。
（十）受理安全隐患举报。对群众举报的安全隐患线索进行核实，对发现的燃气设施安全隐患及时上报燃气企业、村委（居委）和乡镇（街道）燃气安全管理部门。重大安全隐患应由燃气企业、乡镇（街道）燃气安全管理机构及时向县（市、区）燃气行业管理部门报告。
三、维修员岗位职责
（一）维修员是维修岗位安全生产的第一责任人，对本岗位的安全生产责任负全责。
（二）妥善保管各种防护用品和消防器材，严格执行安全操作规范，发现异常情况，及时处理和报告，做好气代煤用户室内的点火通气、抢维修工作。
（三）按照气代煤服务站维修服务标准按时上门进行维修工作。
（四）发生泄漏事故，按照抢修服务标准第一时间到场关闭上游阀门、维持现场秩序、疏散人群、做好安全防护，并迅速抢修。
如因未履行上述安全责任、或失职造成安全事故的，按其责任大小，依据有关规定追究相关当事人的责任。
此安全责任书一式两份，燃气企业和专职安全网格员双方各执一份。
此安全责任书自双方签字之日起生效。


XXX天然气有限公司：         专职安全网格员：
日期：
附件3
村（居）兼职燃气安全协管员责任书
（模板，仅供参考）

甲方：XXX乡镇（街道）政府（办事处）、XXX天然气有限公司
乙方：村（居）兼职燃气安全协管员
丙方：村委（居委）
为切实加强农村气代煤安全管理，有效防范各类安全事故发生，保障农村气代煤工程安全运行和用户安全用气，甲、乙、丙三方签订《村（居）兼职燃气安全协管员责任书》，具体内容如下：
一、实行双甲方制度，乡镇（街道）政府（办事处）要做好村（居）兼职燃气安全协管员的确定、日常管理和检查考核等，燃气企业要加强对村（居）兼职燃气安全协管员的业务指导。
二、乙方具体职责：
（一）村（居）兼职安全协管员负责农村气代煤居民隐患整改落实，制止村民私自拆改燃气设施、偷盗气、民用气私自转为商业用途等严重影响燃气安全运行的行为，对发现的安全隐患，迅速通知燃气企业专职安全网格员、村委（居委）。
（二）落实“双火源”“双气源”、燃气泄漏报警器未插电使用、私接私改、电线与燃气管线间距不足、电线缠绕燃气管道、燃气设施附近堆放柴草杂物等常见多发易反复的安全隐患治理工作，限期整改不到位或拒不整改的，及时向燃气企业专职安全网格员报告，予以停气，并向村（居）委和乡镇（街道）上报。
（三）协调群众在房屋维修翻建等过程中做好周边燃气设施的保护工作，劝止群众在燃气管线、设施附近燃放烟花爆竹。
（四）熟知本村（居）内地上、地下的燃气管线走向及主要阀门位置，对燃气泄漏等突发事故及时采取关闭阀门等有效措施进行处置，迅速上报燃气企业和乡镇（街道），并先期维护好现场秩序，对事故现场进行隔离，疏散周围人群，配合相关抢修施工工作。
（五）对燃气管线附近的施工、动火作业进行安全告知和监护，并第一时间通知燃气企业安全网格员签订安全保护协议。
（六）协助燃气企业安全网格员进行日常检查和维修维护工作。
（七）协助企业安全网格员向村（居）民普及安全用气知识。
（八）每年供暖季期间（11月15日~次年3月15日）完成一次入户安检，燃气公司负责提供业务培训，形成完整入户安检过程材料，存档备查。非供暖季对协管范围内的所有用户再完成一次入户安检。
（九）协助用户向燃气企业安全网格员反映解决燃气使用过程中遇到的相关问题，并做好相关记录。
三、丙方要积极配合甲方做好村（居）兼职燃气安全协管员的日常监督工作，对发现工作不认真负责的，及时向乡镇（街道）报告。



甲方：XXX乡镇（街道）政府（办事处）
XXX天然气有限公司
乙方：XX村（居）兼职燃气安全协管员             
丙方：XX村委（居）委
日期：             

